**دعوت نامه شركت در مناقصه عمومی**

**شركت .........................................**

 **بدينوسيله باطلاع مي رساند سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومی در خصوص خرید تجهیزات نور وصوت سالن آمفی تئاتر شهرداری یزد(فرهنگسرا) اقدام نمايد ، لذا در صورت تمايل در مناقصه عمومی شركت و نرخ پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .**

**مشخصات : بشرح ذیل و طبق برآورد پيوست مي‌باشد**

**خريد اسناد مناقصه عمومی: علاقمندان مي توانند با واريز مبلغ 1.000.000 ريال(یک میلیون ریال ) ريال به حساب 2008615333 نزد بانك تجارت شعبه بلوار طالقانی یزد (غیرقابل استرداد ) وارائه رسيدآن واقع در خیابان کاشانی روبروی پارک هفتم تیر ( پردیس جنوب ) امور قراردادها نسبت به دريافت اسناد اقدام** نمايند و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 38277650 امور قراردادها تماس حاصل نمايند.

 **زمان دریافت اسناد از تاريخ20/11/1399لغايت03/12/1399مي باشد و حداكثر تاريخ تسليم پيشنهاد ها به دبیرخانه محرمانه اداره حراست شهرداری تا پایان وقت اداری روزیک شنبه مورخ03/12/1399می باشد(بدیهی است بعداز این ساعت هیچ گونه پیشنهادی پذیرفته نمی شود) و كليه پيشنهاد ها در ساعت10صبح روزدوشنبه مورخ04/12/1399بازگشایی ميگردد .**

1. **محل اجراي پروژه : بلوارشهید صدوقی فرهنگسرای شهرداری یزد.**
2. **محل دريافت اسناد مناقصه، امور قراردادها واقع در خیابان کاشانی روبروی پارک هفتم تیر – پردیس جنوب سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد مراجعه فرمائيد .**
3. **نظارت بر حسن انجام كار بر عهده نماینده شهرداری یزد و ناظر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد مي باشد . ضمناً كليه شركت كنندگان در صورت دریافت اسناد ملزم به شركت در مناقصه عمومی مي باشند و يا بايد علت منطقي عدم حضور خود را كتباً اعلام نماينددر غير اينصورت مراتب به معاونت برنامه ريزي استانداري اعلام و عواقب آن متوجه شركت خواهد بود.**
4. **مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به ميزان 87.000.000ريال (معادل 5/.درصدمبلغ برآوردي اوليه 17.391.900.000ریال ) كه مي تواند بصورت واريز بحساب سپرده بانك تجارت شعبه طالقانی یزد به شماره 2008623085 به نام سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و يا بصورت ضمانت نامه بانكي (با اعتبار سه ماه) در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .**
5. **متقاضيان واجد شرايط مي توانند مبلغ پيشنهادي خود را طبق شرايط و مشخصات داده شده تكميل و به دبير خانه محرمانه اداره حراست شهرداري تحويل نمايند .**
6. **مدارك تحويلي به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري بايد بصورت سر بسته و محتوي سه پاكت الف شامل ضمانت شركت در مناقصه و فيش خريد اسناد و پاكت ب محتوي سوابق فني و بازرگاني مرتبط با موضوع پروژه ،كپي برابربااصل اساسنامه شركت و گواهي تشخيص صلاحيت و آگهي آخرين تغييرات ویژه اشخاص حقوقی واشخاص حقیقی (سوابق فنی وبازرگانی ومجوز فعالیت مرتبط رزومه مشابه) و پاكت ج محتوي پيشنهاد قيمت ممهور به مهر پيشنهاد دهنده وکلیه اسناد دریافت شده مناقصه (مهر و امضاء شده ) باشد . تبصره: کالاهای وارداتی دارای برگ سبز باشند، یکسال ضمانت و سه سال خدمات پس از فروش.**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

1. **مدت اجرا از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت 20روزکاری مي باشد .**
2. **هرگونه خط خوردگي و شرط باعث ابطال مدارك مي باشد .**
3. **شهرداري (سازمان )در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .**
4. **مقتضی است پس از ابلاغ برنده از سوی سازمان مجری ملزم می باشد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ اقدام لازم در خصوص ارائه ضمانت عقد قرارداد و عقد قرارداد به سازمان مراجعه نماید بدیهی است نفرات اول و دوم كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري يزد(سازمان ) ضبط ميگردد.**
5. **درصورت بروز حوادث قهري هيچيك از طرفين مسئول خسارتهاي وارده به طرف ديگر دراثر اين حوادث نيست.**
6. **پيمانكار حق واگذاري كار به غير را ندارد.**
7. **كليه اجناس قبل از تحویل در محل پروژه به روئیت مسئول اموال وناظر رسیده و پس از بازبيني توسط عوامل فني مقدمات تحویل صورت پذیرد.**
8. **حق فسخ در تمامي مراحل قراردادها در صورت عدم انجام تعهدات مجري براي كارفرما محفوظ است .**
9. **در صورت قبولي يا رد پيشنهاد اسناد مناقصه بجز ضمانتنامه مسترد نخواهد شد .**
10. **به پيشنهاد ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .**
11. **با توجه به ماده11 آئين نامه معاملات شهرداري ها هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل 10% كل مبلغ مورد پيمان را شهرداري يزد به منظور حسن انجام تعهدات ازمجری تضمين بانكي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت مي دارد. ضمناً از هر پرداخت بابت ضمانت حسن انجام كار 10% كسر مي شود.**
12. **كارفرما مي تواند 25% مبلغ قرارداد را كسر يا اضافه نمايد،كه قبل از انقضاي مدت پيمان به پيمانكار ابلاغ مي‌شود .**
13. **كليه كسورات قانوني و قراردادي به عهده مجری خواهد بود ، اعتبار اين پروژه از محل اعتبارات سازمان بوده و تابع قوانين و آئين نامه معاملات شهرداري مي باشد .**
14. **حداكثر زمان اعلام نتيجه مناقصه از زمان بازگشايي يك ماه مي باشد .**
15. **كليه متقاضيان ضمن مطلع بودن از كليه مقررات شركت در معاملات دولتي شهرداري ها و ديگر قوانين مرتبط بايد داراي تمام اهليت قانوني جهت انعقاد قرارداد بوده و منع قانوني نداشته باشند .**
16. **عدم ارائه قيمت در وقت مقرر به منزله انصراف از شركت در مناقصه محسوب مي شود .**
17. **قرارداد بايد توسط دارندگان امضايي كه از طريق ارائه آخرين آگهي تغييرات احراز مي گردد امضاء شود .(ویژه اشخاص حقوقی)**
18. **شرايط عمومي پيمان شهرداري(سازمان) جزء لاينفك قرارداد محسوب مي شود.**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

1. **اين برگ و كليه ضمائم جزء لاينفك اسناد مناقصه محسوب و بايستي ممهور به مهر وامضاء پيشنهاد دهنده باشد .**
2. **پيمانكار بايد از لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا نمايندگان مجلس وكارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/37 علم و اطلاع داشته و جزء افراد يا شركتهاي مذكور نبوده وگرنه قرارداد فسخ و سپرده ارائه شده به نفع مجری ضبط و مجری مسئول خسارات وارده به موسسه دولتي خواهد بود .**
3. **سپرده نفر دوم تا انعقاد قرارداد همانند نفر اول نگهداري و در صورت امتناع نفر اول سپرده وي ضبط و اجراي كار به نفر دوم ارجاع خواهد شد . در صورت امتناع نفر دوم از انعقاد قرارداد ، سپرده نفر دوم نيز ضبط خواهد شد.**
4. **به منظورجلوگيري از بروز خسارت به فضاي سبزشهري و همچنين تأسيسات آبياري توسط مجری عمراني ترتيبي اتخاذ تا قبل از انجام هرگونه عمليات عمراني با سازمان هاي مرتبط هماهنگي لازم به عمل آيد. بديهي است در غيراينصورت برابر مفادقراردادو مقررات و آئين معاملات شهرداريها با مجری برخورد خواهد شد.**
5. **مجری موظف است مسئولیت حرفه ای خود و در صورت نیاز مسئولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی ، محاسبه و نظارت تحت پوشش خود اعم از شهری، روستایی را نزد یکی از شرکت های دارای صلاحیت بیمه نماید و تا تاریخ تشکیل کمیسیون تحویل موقت با هزینه خود تمدید نماید. در صورت عدم ارائه بیمه نامه مسئولیت توسط مجری، تمام مسئولیت های حقوقی مرتبط با آن بر عهده مجری می باشد.**
6. **کلیه هزینه های حمل و نقل از محل بارگیری تا محل تحویل بعهده مجری می باشد.**
7. **خدمات پس از فروش وگارانتی به عهده مجری می باشد.**

**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| **برگ پیشنهاد قیمت****اینجانب امضاء کننده ذیل پس از آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرای مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی و پذیرش شرایط عمومی و خصوص مناقصه و پیمان و مشخصات فنی و قیمت های برآورد کار ارائه شده و تعهد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و با اطلاع کامل از شرایط ارائه شده پیشنهاد می نمایم :****1 – عملیات موضوع مناقصه عمومی در خصوص خرید تجهیزات نور وصوت سالن آمفی تئاتر شهرداری یزد(فرهنگسرا)را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان به مبلغ .......................................................................................................................................................ریال** **به حروف ............................................................................................................................................................................ریال** **انجام دهم .** **2- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم :** **الف) اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه را امضاء نموده و همراه انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ (به استثنای روزهای تعطیل ) بعنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم .** **ب) ظرف مدت مقرر در پیمان تجهیزات لازم را در محل مذکور ارائه و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در ا سناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم .** **3 - تائید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.** **4 – اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها را ندارد.** **5 – تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تضمین اجرای تعهد تضمین موضوع بند 18 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام .** نام و امضاء و مهر پیشنهاد دهنده |
| **مممم** |

|  |
| --- |
| لیست تجهيزات سیستم صوت (پیوست شماره 1 )سالن همایش فرهنگسرای شهرداری استان یزد |
| رديف | مشخصات | تعداد | واحد | قيمت واحد (ريال) | قيمت كل(ريال) |
| 1 | ميكسر10خط Dynacord مدل CMS 1000 همراه با افکت و اکولایزربا 11 باند اکولایزر و2 خط افکت قابل برنامه ریزی 4 کانال استریو و10 ورودی میکروفون وLine 2خروجی AUX و2خروجی MON ورودی USB ، با قابلیت ضبط دیجیتال | 1 | دستگاه |  |  |
| 2 | بلندگوي Electro Voice مدل EVU 2082 بازاویه 90 ×50 درجه قابل گردش  قدرت 350 وات مداوم ، max/spl 126db  | 8 | عدد |  |  |
| 3 | بلندگوي اکتیو Electro Voice مدل ELX 112 Pبلندگوی اکتیو 12اینچمحدوده فرکانس50 هرتز تا 20 کیلوهرتز  توان 250 وات کلاس D  Biamped با 24 دسی بل /کراسوور  Bypassable بالا گذر برای ساب ووفر خارجی اتصالات XLR، TRS و RCA کنترل افزایش چند منظوره، مخلوط کردن و پردازش خروجی موازی | 1 | عدد |  |  |
| 4 | بلندگوي ساب ووفر Electro Voice مدل ELX 118 بلندگو 18 اینچ SUBWOOFER محدوده فرکانس 32 هرتز تا 130 هرتز توان 400 وات کلاس D  حالت های قابل انتخاب طبیعی / افزایش ورودی XLR و TRS ، خروجی XLR موازی | 2 | عدد |  |  |
| 5 | بلندگوي اکتیو Dynacord مدل D 11 A12 اینچ ،200 وات ، max/spl 126db ، Tow-Way آمپلی فایر Class Dمحدوده فرکانس48 هرتز تا 20 کیلوهرتز  | 1 | عدد |  |  |
| 6 | پاور آمپلی فایر Electro Voice مدل CPS 2.9کلاس-H با قدرت 900 W در هر کانال (4 Ω) اسلات برای ماژول ، کنترل کامپیوتری وشبکه با فیلتر50 هرتز بالا گذر و حفاظت کامل: حرارتی، اضافه بار، شورت، HF، DCجریان هجومی ، امکان کنترل از راه دور خاموش / روشن تنظیمات تاخیر قدرت در برنامه ریزی  | 3 | دستگاه |  |  |
| 7 | بلندگوی اکتیو اتاق فرمان PreSonusمدل E 82way 8 inches Studio Monitorمحدوده فرکانس 35Hz - 22 kHz140 وات و SPL 105db | 2 | عدد |  |  |
| 8 | دیجیتال پروسسور Electro Voice مدل DC-ONE کنترل صوت با کنترل نرم افزار از طریق پورت USB  ورودی آنالوگ و یا AES / EBU دارای 6 خروجی 24 بیت با پردازش 32 بیتی داخلیمحدوده دینامیکی 111db  امکان کنترل از راه دور با 60 پری ست از پیش تنظیم 20 حافظه قابل برنامه ریزیقابلیت ویرایش تنظیمات ، امکان تنظیمات امنیتی صوت | 1 | دستگاه |  |  |
| 9 | میکروفون بی سیم دستی Electro Voice مدل R 300 HDمیکروفون cardioid با قابلیت ClearScan پیدا کردن روشن ترین کانال ، امکان EZsync  انتقال کانال مادون قرمز از گیرنده به فرستنده  صفحه نمایش LCD دارای نور پس زمینه قابلیت سنجش مقدار باتری ، 32 کانال از پیش تعیین شدهبا 8گروه کانال برای استفاده همزمان قابلیت جدا شدن آنتن TNC  | 1 | ست |  |  |
| 10 |  میکروفون دینامیک Electro Voice مدل N/D 967 میکروفون داینامیک سوپرکاردیود مخصوص اجرای زنده دارای سوئیچ آوازی برای شکل دادن به صدا با حساسیت 4 میلی ولت پاسکال و 150 اهم با بدنه فلزی | 3 | عدد |  |  |
| 11 | میکروفون تریبونی Electro Voiceمدل RE 90P-18Frequency Range 70 Hz to 15 kHz (at 3" / 7.62 cm) 100Hz to 15 kHz (at 5" / 12.7 cm)Sensitivity 4.5 mV/Pa at 1 kHz (Open Circuit Voltage)Dynamic Range 102 DbOperating Voltage 9 to 52 V (Phantom Power) | 1 | عدد |  |  |
| 12 | كابل بلندگوي بدون اهم  | 200 | متر |  |  |
| 13 | کابل میکروفون مولتی پر 16 رشته PV | 25 | متر |  |  |
| 14 | کابل میکروفون شیلددار 2 مغزی Conducfillبا تراکم شیلد بالا و دارای نخ جهت جلوگیری از آسیب هنگام کشش | 100 | متر |  |  |
| 15 | جك نصبي و سر كابلي نر و ماده  XLR وPhone و RCA و اسپيكون  | 1 | سری |  |  |
| 16 | باکس تو کار مدل EV-FB07ماژولار ، قابلیت نصب XLR ، اسپیکون ، RJ11 ، RJ45 , VGA, HDMI و پاور بارنگ الکترواستاتیک ، ضد خش با ورق 1/5 | 3 | عدد |  |  |
| 17 | پایه میکروفون بلند ایستاده | 1 | عدد |  |  |
| 18 | پایه میکروفون کوتاه رومیزی | 3 | عدد |  |  |
| 19 | پایه باند مخصوص EVU 2082 | 8 | ست |  |  |
| جمع :  |  |

**لیست تجهيزات سیستم ضبط تصویر HD (پیوست شماره 2 )
سالن همایش فرهنگسرای شهرداری استان یزد**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **مشخصات** | **تعداد** | **واحد** | **قيمت واحد (ريال)** | **قيمت كل(ريال)** |
| 1 | دوربین HD کمپانی Data Videoمدل PTC-150Video Output : 3G-SDI x 1 | DVI-D x 1 | Component x 1 | CVBS x 1 :Video format 1080p 60 /59.94 /50 /30 /29.97 /25 Hz1080i 60 /59.94 /50 HzImage Sensor : 1/2.8 type MOSZoom Ratio : 22x Optical zoom ; 12x Digital zoomPreset : 128 Position | 4 | عدد |  |  |
| 2 | ریموت کنترل Data Videoمدل RMC-180پروتکل RS422 - RS 232 - VISCAکنترل 7 عدد دوربین ، دارای 128 پری ستاتصال Daisychain | 1 | عدد |  |  |
| 3 | میکسر تصویر دیجیتال Data Videoمدل SE 700 دارای چهار ورودی تصویر ( دو ورودی HDMI ، دو ورودی SDI )دو ورودی XLR صوتیدو خروجی SDI ، یک خروجی HDMI و خروجی مولتی ویو | 1 | دستگاه |  |  |
| 4 | دیجیتال رکوردر HD رکمونت Data Videoمدل HDR-70رکوردر برروی هارد SSD ، فرمت MXFورودی SDI و خروجی HDMI و ورودی XLR صوتی | 1 | عدد |  |  |
| 5 | هارد SSD | 1 | عدد |  |  |
| 6 | مانیتور صنعتی 43 اینچ پاناسونیک با پایه مخصوص نصب | 1 | عدد |  |  |
| 7 | کنورتور SDI TO HDMI  | 2 | عدد |  |  |
| 8 | کابل و جک 5 متری HDMI استاندارد | 1 | عدد |  |  |
| 9 | کابل و جک 3 متری HDMI استاندارد | 1 | عدد |  |  |
| 10 | کابل RG 59  | 150 | متر |  |  |
| 11 | پایه نصب دوربین | 4 | عدد |  |  |
| **جمع :**  |  |  |

|  |
| --- |
| **لیست تجهيزات سیستم پخش تصویر (پیوست شماره 3 )سالن همایش فرهنگسرای شهرداری استان یزد** |
|  |
| **رديف** | **مشخصات** | **تعداد** | **واحد** | **قيمت واحد (ريال)** | **قيمت كل(ريال)** |
| 1 | کنورتور SDI TO HDMI  | 1 | عدد |  |  |
| 2 | سوئیچر 4 کانال HDMI | 1 | عدد |  |  |
| 3 | اسپلیتر 1 به 2 HDMI | 1 | عدد |  |  |
| 4 | HDMI Audio Extractor | 1 | عدد |  |  |
| 5 | کابل و جک اکتیو 30 متری HDMI استاندارد | 1 | عدد |  |  |
| 6 | کابل و جک اکتیو 15 متری HDMI استاندارد | 1 | عدد |  |  |
| 7 | کابل و جک 3 متری HDMI استاندارد | 1 | عدد |  |  |
| 8 | کابل و جک 1/5 متری HDMI استاندارد | 4 | عدد |  |  |
| 9 | کابل RG 59 زیمنس | 50 | متر |  |  |
| **جمع :‌**  |  |  |

|  |
| --- |
| **لیست تجهيزات سیستم نور تخصصی (پیوست شماره 4 )سالن همایش فرهنگسرای شهرداری استان یزد** |
| **رديف** | **مشخصات** | **تعداد** | **واحد** | **قيمت واحد (ريال)** | **قيمت كل(ريال)** |
| 1 | ديمر 24 كانال Lite Puter مدل DX 1220A(2)+cx12هر خط 20 آمپر ، سه فاز ، دیجیتالورودی DMX ، صفحه نمایش LCD | 1 | ست |  |  |
| 2 | پروژكتور فرزنل Teclumen ايتاليا مدل FORMA F 650 ECO همراه با لامپ و شیدرپروژکتور فرزنل حرفه ای 650 واتدارای مکانیزم زومقابلیت استفاده از فریم های رنگی و حفاظ | 7 | ست |  |  |
| 3 | پروژكتور اسپات Teclumen ايتاليا مدل FORMA PC 650 ECO همراه با لامپ و شیدرپروژکتور اسپات حرفه ای 650 واتدارای مکانیزم زومقابلیت استفاده از فریم های رنگی و حفاظ | 7 | ست |  |  |
| 4 | پروژکتور پروفایل teclumen همراه با لامپ 20/40 forma مدل پروژکتور پروفایل حرفه ای برای لامپد هالوژن وات دسترسی آسان به لامپ 650 درپوش گردان ،شیدرهاتیغه ای قابلیت استفاده از فیلتر های رنگی و حفاظ | 2 | عدد |  |  |
| 5 | پروژکتور tara بار 64 مدل c-100 | 2 | عدد |  |  |
| 4 | پروژكتور ترنر سه كاسه Teclumen ايتاليا مدل Ribalta 3S همراه با لامپ و شیدرپروژکتور سه کاسه برای لامپ های هالوژن 150 و 300 و 500 واتبا قابلیت استفاده از فیلتر های رنگی | 7 | عدد |  |  |
| 5 | کلمپ آلومینیوم | 48 | عدد |  |  |
| 6 | جک نر و ماده ارت دار  | 48 | عدد |  |  |
| 7 | ساپورت | 1 | سری |  |  |
| **جمع :**  |  |